# show users

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`> show users`

## コマンド説明

本装置にログインしているユーザーの情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show users
    Line    User            Host(s)  Idle      Location        Priv Idletime Timeout
    con 0   manager         idle     00:00:00  ttyS0           1    10       N/A

表 1
Line | どの端末ポートからログインしているか。「con 0」はコンソールポート、「vty X」は仮想端末ポート（Telnet、SSHクライアント用）を示す（Xは該当セッションに割り当てられた仮想端末ポートの番号）
User | ログインユーザー名
Host(s) | ログインユーザーの状態
Idle | アイドル時間（時:分:秒）
Location | どの端末からログインしているか。「ttyS0」はコンソールターミナル、IPアドレスが表示されている場合はTelnet、SSHクライアントのIPアドレスを示す
Priv | ユーザーレベル（権限）
Idletime | 対象端末（コンソールターミナルおよび仮想端末）におけるアイドル時タイムアウト値（分 秒）
Timeout | パケットの送信間隔

## 注意・補足事項

ログインセッションはコンソールポートから1つ、Telnet、SSHクライアントからは仮想端末ポートの数（初期設定では5個）だけ張ることができる。仮想端末ポートはline vtyコマンドで33個まで増やせる。

## 関連コマンド