# sample-size

モード
  Pingポーリングモード
カテゴリー
  IP付加機能 / Pingポーリング

## 構文

コマンド構文

`(config-ping-poll)# sample-size <1-100>`

`(config-ping-poll)# no sample-size`

## コマンド説明

対象Pingポーリング設定において、到達性判断のために保持しておくPingパケットの数を変更する。
no形式で実行した場合は未設定（fail-countと同じ値）に戻る。

## パラメーター

`<1-100>`
  到達性判断のために保持しておくPingパケットの数。直前のsample-size回のPingに対して、fail-count回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。fail-countがsample-size以下となるよう設定すること。未設定時はfail-countと同じ値になる

## 注意・補足事項

fail-countよりも小さい値を指定することはできない。一方、fail-countコマンドでfail-countを現行のsample-sizeよりも大きい値に変更すると、sample-sizeの設定値もfail-countと同じになるよう自動的に引き上げられる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド