# stack renumber

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack <1-8> renumber <1-8>`

## コマンド説明

指定したスタックメンバーのIDを変更する。
初期状態（明示的にスタックIDが設定されていない状態）では、すべてのメンバーが起動時にID=1を使おうとするが、マスターが選出されるとマスターがID=1となり、マスターのスタックポート1に接続されているメンバーがID=2となる。

## パラメーター

`<1-8>`
  ID変更対象のスタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`renumber <1-8>`
  変更後のスタックメンバーID

## 使用例

ID=1のメンバーをID=2に変更する。

    awplus(config)# stack 1 renumber 2

## 注意・補足事項

運用ネットワークの稼働中には本コマンドを実行しないこと。スタックメンバーIDを変更すると、VCSグループ内のポート番号も変更されるため、既存設定が正しく動作しなくなる可能性が高い。本コマンドは、VCSの初期設定時やメンテナンス時など、運用ネットワークが停止しているときにだけ使用すること。
本コマンドでスタックメンバーIDを変更しても、該当メンバーを再起動するまで設定は有効にならない。
スタックメンバーIDの情報は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
いったんシステムファイルに保存されたスタックメンバーIDは、マスターのIDと重複しないかぎり自動的に変更されることはない。マスターのIDと重複している場合は、空いているIDの中から一番小さいものを選択して自動的に付け替える（このとき再起動する）。
本製品のVCSグループを構成するスタックメンバーは2台までとなっているが、1～8の任意のスタックIDを設定できる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド