# ethernet cfm domain-name

モード
  グローバルコンフィグモード --> イーサネットCFMモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config)# ethernet cfm domain-name NAME [md-type TYPE [md-type-name TYPENAME] level <0-7> [mip-creation none]]`

`(config)# no ethernet cfm domain-name NAME`

## コマンド説明

メンテナンスドメイン（MD）インスタンスを作成し、該当MDインスタンスの設定を行うためのイーサネットCFMモードに移動する。
または、作成済みMDインスタンスの設定を変更するためのイーサネットCFMモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したMDインスタンスを削除する。

## パラメーター

`domain-name NAME`
  MDインスタンス名
`md-type TYPE`
  MD名の形式。以下から選択する。no-name以外を指定した場合は、次のmd-type-nameも指定すること。
  `character-string`
    1〜43文字の文字列
  `dns-based`
    DNSドメイン名
  `mac`
    MACアドレス＋2オクテット符号なし整数（HHHH.HHHH.HHHH:<2-octet integer>）
  `no-name`
    CCメッセージにMD名を含めない（md-type-nameは指定できない）
`md-type-name TYPENAME`
  MD名（CCメッセージ内での名前）。この名前はmd-typeで指定した形式にすること。
`level <0-7>`
  レベル。高いレベルのMDは低いレベルのMDを包括できる
`mip-creation none`
  MIPの作成可否。none（作成しない）のみ指定可能。省略時もnone

## 使用例

    awplus(config)# ethernet cfm domain-name MD-INST2 md-type character-string md-type-name MD-12L3 level 3
    awplus(config-ether-cfm)# exit
    awplus(config)# ethernet cfm domain-name MD-INST2
    awplus(config-ether-cfm)#
    awplus(config-ether-cfm)# exit
    awplus(config)# no Ethernet cfm domain-name MD-INST2
    awplus(config)#

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめONMサービスを有効にしておく必要がある（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド