# match interface

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match interface IFNAME`

`(config-route-map)# no match interface`

## コマンド説明

（RIP用）ルートマップエントリーにmatch interface節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch interface節を削除する。
match interface節は、ネクストホップインターフェース（ネクストホップルーターの存在するインターフェース）によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。経路エントリーのネクストホップが指定したインターフェース上に存在している場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。ネクストホップが指定したインターフェース上にない場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名

## コマンドツリー

## 関連コマンド