# up-count

モード
  Pingポーリングモード
カテゴリー
  IP付加機能 / Pingポーリング

## 構文

コマンド構文

`(config-ping-poll)# up-count <1-100>`

`(config-ping-poll)# no up-count`

## コマンド説明

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-100>`
  監視対象機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数。「Down」「Critical Down」状態において、up-count回連続して応答を受信すると、監視対象機器への到達性が回復したと判断する。初期値は30

## コマンドツリー

## 関連コマンド