# dot1x eap

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# dot1x eap {discard|forward|forward-untagged-vlan|forward-vlan}`

## コマンド説明

システム全体でポート認証機能（IEEE 802.1X、MACベース、Webのすべて）が無効なときに受信したEAPOLパケットの処理方法を変更する。
初期設定はdiscard（破棄）。

## パラメーター

`discard`
  受信したEAPOLパケットをすべて破棄する。初期設定
`forward`
  受信したEAPOLパケットをVLANに関係なくすべてのポートに転送する
`forward-untagged-vlan`
  受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のタグなしポートにだけ転送する
`forward-vlan`
  受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のすべてのポートに転送する。また、転送先がタグ付きポートの場合EAPOLパケットはすべてタグ付きで出力される

## 注意・補足事項

本コマンドでforwardを指定した場合、ポートミラーリングのソースポートからコピーされたEAPOLパケットとは別にミラーポートへEAPOLパケットが転送される。
EAP透過機能を利用して、STPやEPSR、G.8032のループ内にEAPOLパケットを転送するような構成はサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド