# ip dhcp-client request vendor-identifying-specific

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip dhcp-client request vendor-identifying-specific`

## コマンド説明

対象インターフェースから送信するDHCP Discoverメッセージに複数ベンダー対応ベンダー固有情報オプション（コード125）を付加するよう設定する。
no形式で実行した場合は同オプションの付加を無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本コマンドは、DHCP/DNSを利用したAMFオートリカバリーを行うための機能であり、AMFクリーン状態のノードが起動するときに、AMFネットワーク未検出時の拡張動作の過程で自動的に設定される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド