# version

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# version {1 | 2}`

## コマンド説明

使用するRIPバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ip rip receive versionコマンドやip rip send versionコマンドでインターフェースごとに使用するバージョンが指定されている場合は、そちらが優先される。

## パラメーター

`1 | 2`
  RIPバージョン。1を指定した場合は、バージョン1形式パケットを各インターフェースのサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する。2を指定した場合は、バージョン2形式パケットをマルチキャストアドレス224.0.0.9宛てに送信する。初期値は2

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド