# spanning-tree bpdu

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree bpdu {discard|forward|forward-untagged-vlan|forward-vlan}`

## コマンド説明

システム全体でSTP、RSTP、MSTP機能が無効なときに受信したBPDUパケットの処理方法を変更する。
初期設定はdiscard（破棄）。

## パラメーター

`discard`
  受信したBPDUパケットをすべて破棄する。初期設定
`forward`
  受信したBPDUパケットをVLANに関係なくすべてのポートに転送する
`forward-untagged-vlan`
  受信したBPDUパケットを同一VLAN内のタグなしポートにだけ転送する
`forward-vlan`
  受信したBPDUパケットを同一VLAN内のすべてのポートに転送する。また、転送先ポートがタグなし、タグ付きにかかわらず、BPDUパケットはタグなしで出力される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド