# atmf backup area-masters now

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf backup area-masters now [area NAME | area NAME node NAME]`

## コマンド説明

AMFローカルマスターのバックアップを手動実行する。

## パラメーター

`area NAME`
  AMFバックアップ対象エリア名。大文字小文字を区別する。show atmf area nodesコマンドで確認可能。
`node NAME`
  AMFバックアップ対象ノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf area nodesコマンドで確認可能。

## 使用例

オフィス1のエリアで、すべてのAMFローカルマスターのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now area Office1

オフィス1のエリアで、AMFローカルマスターSBx811のバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now area Office1 node SBx811

すべてのエリアで、すべてのAMFローカルマスターのノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now

## 注意・補足事項

本コマンドはatmf backup area-masters enableコマンドを設定している時に実行できる。
本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

本コマンドはコントローラーでのみ有効。
外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。
バックアップの保存先がUSBメモリー、SD/SDHCカード、外部SSHサーバーの場合、バックアップ保存先のファイルシステムで使用できない文字を含む名前のファイルをAMFノード（バックアップ元）のフラッシュメモリー上に作成しないこと。

## 関連コマンド