# identity

モード
  AMF事前設定EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`[atmf-provision]# identity {mac-address HHHH.HHHH.HHHH | serial-number SERIAL} prefix A.B.C.D/M`

`[atmf-provision]# no identity`

## コマンド説明

対象の事前設定ノードに、DHCPサーバー/DNSサーバーを利用した単独でのオートリカバリー用の識別情報（ネクストホップルーターのMACアドレスまたはシリアル番号）を関連付ける。
no形式で実行した場合は該当事前設定ノードから識別情報を削除する。
Note

対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

Note

本設定項目は機種に依存しない情報であるため、atmf provision nodeコマンドで機種（device）を指定したかどうかにかかわらず、1つの事前設定ノード名に対して共通の設定が1つだけ保持されます。

本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`mac-address HHHH.HHHH.HHHH`
  該当ノードが仮想リンクの通信を行うときに使用するネクストホップルーターのMACアドレス
`serial-number SERIAL`
  該当ノードのシリアル番号
`prefix A.B.C.D/M`
  該当ノードにおいて、仮想リンクの始点IPアドレスが所属するサブネット。DHCP/DNSによるオートリカバリーの実行時、AMFマスターはこの範囲内からのみ該当ノードのオートリカバリー要求を受け入れる

## 使用例

事前設定ノード「Node4」の識別情報をネクストホップルーターのMACアドレスで登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.48.0/24の範囲内とする。

    SBx81# atmf provision node Node4
    SBx81[atmf-provision]# identity mac-address 0000.1122.3344 prefix 192.168.48.0/24

事前設定ノード「Node5」の識別情報を機器のシリアル番号で登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.50.0/24の範囲内とする。

    SBx81# atmf provision node Node4
    SBx81[atmf-provision]# identity serial-number A12345G123456789 prefix 192.168.50.0/24

## コマンドツリー

## 関連コマンド