# hostname

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# hostname HOSTNAME`

`(config)# no hostname`

## コマンド説明

ホスト名を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はawplus。
本コマンドで設定したホスト名は、コマンドプロンプトの先頭に表示される他、以下の用途に使われる。

- AMF有効時、各スイッチのホスト名はAMFノード名としても使われる。
  - ホスト名が初期値のawplusの場合、AMFノード名は「host_xxxx_xxxx_xxxx」となる（「xxxx_xxxx_xxxx」の部分はMACアドレス）。
- VCS構成時には、マスターに選出されたスイッチのホスト名がVCSグループ全体のホスト名（VCSグループ名）になる。
  - マスター選出後に本コマンドを実行すれば、マスターおよびVCSグループ全体のホスト名を変更できる。
  - マスター障害時やVCSグループの分断時（スタックリンク障害時）には、新マスターが旧マスターのホスト名を自動的に引き継ぐ。
  - 個々のスレーブメンバーのホスト名は、VCSグループのホスト名の後にハイフンとスタックメンバーIDを付加したものになる。たとえば、マスターおよびVCSグループとしてのホスト名が「mystack」なら、ID=2を持つスレーブメンバーのホスト名は「mystack-2」となる。

## パラメーター

`HOSTNAME`
  ホスト名。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字とハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）のみ。半角英数字で始まり、半角英数字で終わる必要がある。設定したホスト名はコマンドプロンプトの先頭に表示される。初期値はawplus

## 使用例

ホスト名として「myswitch」を設定する。コマンドプロンプトの表示が変わっていることに注意。

    awplus(config)# hostname myswitch
    myswitch(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド