# ip rip send version

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip rip send version {1 & 2 | 1-compatible}`

`(config-if)# no ip rip send version`

## コマンド説明

対象インターフェースから送信するRIPパケットのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドによる設定は、versionコマンドによる全体設定よりも優先される。

## パラメーター

`1 & 2 | 1-compatible`
  RIPパケットのバージョン。1、2のいずれか、あるいは両方（スペース区切りで複数指定が可能）を指定する。また、1-compatibleも単独で指定可能。初期値は2のみ
  `1`
    バージョン1形式パケットをサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する
  `2`
    バージョン2形式パケットをマルチキャストアドレス224.0.0.9宛てに送信する。初期値
  `1-compatible`
    バージョン2形式パケットをサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する

## 使用例

vlan20インターフェースから、バージョン1とバージョン2両方のRIPパケットを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# ip rip send version 1 2

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド