# clear mka sessions

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MACsec

## 構文

コマンド構文

`# clear mka sessions [interface IFRANGE]`

## コマンド説明

MACsecの接続（MKAセッション）をリセットする。
本コマンドを実行すると、対象インターフェースでMACsecの再ネゴシエーションが完了するまで通信が一時中断するため注意すること。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はMACsecが有効なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

MACsecが有効になっているすべてのインターフェースでMACsecの接続をリセットする。

    awplus# clear mka sessions

ポート1.0.5でMACsecの接続をリセットする。

    awplus# clear mka sessions interface port1.0.5

## 関連コマンド