# spanning-tree mode

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree mode {stp|rstp|mstp}`

## コマンド説明

スパニングツリープロトコルの動作モード（バージョン）を指定する。
初期設定はRSTP（IEEE 802.1w）。
動作モードを変更すると、既存のスパニングツリー関連設定が削除され初期値に戻る。また、指定したバージョンのスパニングツリープロトコルが有効化された状態になる。

## パラメーター

`stp`
  STP（IEEE 802.1D）
`rstp`
  RSTP（IEEE 802.1w）。初期設定
`mstp`
  MSTP（IEEE 802.1s）

## コマンドツリー

## 関連コマンド