# ip rip authentication mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip rip authentication mode {md5|text}`

`(config-if)# no ip rip authentication mode`

## コマンド説明

対象インターフェースでRIPバージョン2を使う場合の認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は初期値（簡易パスワード認証）に戻る。

## パラメーター

`md5`
  鍵付きMD5によるメッセージダイジェスト認証
`text`
  簡易パスワード認証。初期値

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド