# auth session-timeout

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth session-timeout`

## コマンド説明

対象スイッチポートでRADIUS属性Session-Timeoutの処理を有効にする。
no形式で実行した場合は同属性の処理を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、Access-AcceptメッセージにSession-Timeout属性が含まれていた場合に、次の動作を行う。

- 同属性値が有効な値であれば、対象Supplicant用セッションタイマーのカウントダウンを同属性値から開始し、タイマーが0になった時点で該当Supplicantを未認証に戻す。
- 同属性値が0の場合、対象Supplicantのセッションタイマーは実質無期限となり、他の理由で未認証に戻らない限り認証済みの状態のままとなる。
- セッションタイマーのカウントダウン中に対象ポートの再認証タイマーが満了した場合、セッションタイマーは初期値（同属性値）にリセットされる。

無効時は、Access-AcceptメッセージにSession-Timeout属性が含まれていても、これを無視する。

## 注意・補足事項

本コマンドはAMFアプリケーションプロキシーのホワイトリストポート（application-proxy whitelist enableコマンド）とMACベース認証ポート（auth-mac enableコマンド）で有効。
ホワイトリストサーバーでスケジュール認証を使用する場合、ホワイトリストポート（application-proxy whitelist enableコマンド）に本コマンドを設定する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド