# show ethernet cfm errorlog

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`# show ethernet cfm errorlog domain NAME`

## コマンド説明

指定したMDインスタンスに属するMAのイベントリストを表示する。

## パラメーター

`domain NAME`
  MDインスタンス名

## 使用例

    awplus# show ethernet cfm errorlog domain MD-INST2

    CFM Service Name      Level  VLAN  MEPID  Remote MAC      Error Reason
    ------------------------------------------------------------------------------
    MA-INST2-1            0      0     12     0000.0000.0000  Remote MEP Down

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## 関連コマンド