# udld aggressive-mode

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / UDLD

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] udld aggressive-mode`

## コマンド説明

すべてのポートをアグレッシブモードに設定する。
no形式で指定した場合はノーマルモードにする。

## 使用例

    awplus(config)# udld aggressive-mode

## 注意・補足事項

VCS構成時に本コマンドを設定する場合は、全ポートに設定せず、必要なポートにのみ設定すること。全ポートに設定している場合、VCS メンバーのいずれかが再起動すると、該当メンバーのレジリエンシーリンクを除く全ポートでアグレッシブモードが解除される（ランニングコンフィグにはno udld　aggressive-mode という設定が追加される）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド