# snmp trap link-status suppress

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# snmp trap link-status suppress {time {<1-60>|default} & threshold {<1-20>|default}}`

`(config-if)# no snmp trap link-status suppress`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて、単位時間内に生成可能なSNMPのリンクステータス通知メッセージ（リンクトラップ）の数を制限する。
no形式で実行した場合は制限なしに設定する。
初期設定では、1分あたり20個までに制限されている。
本コマンドを通常形式で実行するときは、少なくともtime、thresholdのどちらかのパラメーターを指定する必要がある。
本コマンドの設定はトラップ種別ごとに適用される。
たとえば、snmp trap link-statusコマンドで標準MIBのlinkUp/linkDownトラップを有効にしている場合、本コマンドが初期設定であるなら次のように制限が適用される。

- linkUpトラップ：1分あたり20個まで
- linkDownトラップ：1分あたり20個まで

## パラメーター

`time {<1-60>|default}`
  単位時間（秒）。defaultは初期値を意味する。初期値および省略時値は60
`threshold {<1-20>|default}`
  単位時間内に生成できるリンクトラップの最大数。defaultは初期値を意味する。初期値および省略時値は20

## 使用例

スイッチポート1.0.1のリンクトラップ生成数を1分あたり10個までに制限する。最初のトラップが生成されてから1分以内に合計10個のトラップが生成されると、それ以降は（最初のトラップ生成から）1分が経過するまでトラップを生成しない。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# snmp trap link-status suppress time 60 threshold 10

スイッチポート1.0.2のリンクトラップ生成数を無制限に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# no snmp trap link-status suppress

## コマンドツリー

## 関連コマンド