# atmf area id

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf area NAME id <1-4094> [local]`

`(config)# no atmf area NAME`

## コマンド説明

AMFエリアを設定する。
no形式で実行した場合は設定したエリアを解除する。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する
`<1-4094>`
  AMFエリアID
`local`
  対象ノードをコントローラーエリアまたはローカルエリアとして設定する場合、本オプションを指定する

## 使用例

対象ノードをAMFエリア名「area1」、AMFエリアID「1」、ローカルエリアとして設定する。

    SBx81(config)# atmf area area1 id 1 local

## 注意・補足事項

本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド