# match vlan

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# match vlan <1-4094>`

`(config-cmap)# no match vlan`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch vlan節を追加する。すでにmatch vlan節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch vlan節を削除する。
match vlan節は、入力VLANに基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

## パラメーター

`<1-4094>`
  受信パケットのVLAN ID。タグ付きパケットの場合はVLANタグヘッダーのVLAN ID。タグなしパケットの場合は同パケットが所属するVLANのVLAN ID

## 注意・補足事項

同一クラスマップ内では、match access-groupコマンドで指定するハードウェアアクセスリストのvlan、inner-vlanパラメーターと、クラスマップのmatch vlanコマンド、match inner-vlanコマンドを混在させずに、どちらか一方だけを使うこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド