# access-group insert-before

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config)# access-group NEWLIST insert-before EXISTINGLIST`

## コマンド説明

指定した既存アクセスリストの前にハードウェアアクセスリストを挿入する。

## パラメーター

`NEWLIST`
  挿入するハードウェアアクセスリスト。次のいずれかの形式で指定する
  `<3000-3699>`
    挿入するハードウェアIPアクセスリスト番号
  `<4000-4699>`
    挿入するハードウェアMACアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    挿入するハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）
`EXISTINGLIST`
  既存のハードウェアアクセスリスト。次のいずれかの形式で指定する
  `<3000-3699>`
    既存のハードウェアIPアクセスリスト番号
  `<4000-4699>`
    既存のハードウェアMACアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    既存のハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

## 使用例

アクセスリストACL-1、ACL-2、ACL-3の順に追加後、ACL-2の前にACL-4を追加する。

    awplus(config)# access-group ACL-1
    awplus(config)# access-group ACL-2
    awplus(config)# access-group ACL-3
    awplus(config)# access-group ACL-4 insert-before ACL-2
    awplus# show running-config
     .
     .
     .
    access-group ACL-1
    access-group ACL-4
    access-group ACL-2
    access-group ACL-3

## コマンドツリー

## 関連コマンド