# snmp-server enable trap

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] snmp-server enable trap TRAPTYPE`

## コマンド説明

指定したSNMP通知メッセージの生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定した通知メッセージの生成を無効にする。
初期設定では、本コマンドで指定できる通知メッセージはすべて無効。
ただし、本コマンドで指定できない通知メッセージはつねに有効。

## パラメーター

`TRAPTYPE`
  通知メッセージ種別。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
  `auth`
    SNMP認証関連通知メッセージ
  `dhcpsnooping`
    DHCP Snooping/ARPセキュリティー関連通知メッセージ
  `rmon`
    RMON関連通知メッセージ
  `epsr`
    EPSR関連通知メッセージ
  `g8032`
    G.8032関連通知メッセージ
  `loopprot`
    ループガード（LDF検出）関連通知メッセージ
  `lldp`
    LLDP（Link Layer Discovery Protocol）関連通知メッセージ
  `atmf`
    AMFバックアップ・リカバリー関連通知メッセージ
  `atmflink`
    AMF接続ポート関連通知メッセージ
  `atmfnode`
    AMFノード参加・離脱関連通知メッセージ
  `atmfrr`
    AMFリブートローリング関連通知メッセージ
  `vcs`
    VCS関連通知メッセージ
  `vcs-resiliency-link`
    VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ
  `udld`
    UDLD関連通知メッセージ
  `thrash-limit`
    MACアドレススラッシング関連通知メッセージ
  `power-inline`
    PoE関連通知メッセージ
  `qsp`
    QoSストームプロテクション（QSP）関連通知メッセージ
  `mstp`
    xSTP関連通知メッセージ
  `ufo`
    UFO関連通知メッセージ
  `mac-change`
    MACアドレス変更通知メッセージ
  `mac-move`
    MACアドレス移動通知メッセージ
  `mac-threshold`
    MACアドレスしきい値通知メッセージ
  `low-memory`
    システムメモリー残量監視関連通知メッセージ

## 使用例

SNMP認証関連の通知メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server enable trap auth

## 注意・補足事項

本製品がサポートする通知メッセージについては弊社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/awp/rel/trap/index.html
VCS関連通知メッセージ（vcs）を有効にすると、VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ（vcs-resiliency-link）も自動的に有効になる。レジリエンシーリンク関連の通知メッセージを送出させたくないときは次のコマンドを実行すること。

    awplus(config)# no snmp-server enable trap vcs-resiliency-link

VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ（vcs-resiliency-link）は、VCS関連通知メッセージ（vcs）が有効になっていないと送出されない。
AMF関連トラップは、原則としてAMFマスター、メンバーどちらのノードにも設定可能。
なお、AMFメンバーにはatmfパラメーターのみ設定することを推奨する（atmfnode、atmflinkパラメーターを設定すると、AMFノードが参加・離脱したり、AMF接続ポートの状態が変化したりするたびにトラップが出力され、ノード数の多いネットワークでは負荷の上昇につながるため）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド