# ip igmp access-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip igmp access-group {LISTNUM|LISTNAME}`

`(config-if)# no ip igmp access-group`

## コマンド説明

対象IGMPインターフェースに標準IPアクセスリストを適用し、該当インターフェースに接続されたホストが参加できるマルチキャストグループを制限する。
no形式で実行した場合は参加できるマルチキャストグループの制限を解除する。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。参加可能なマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := <1-99>`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名

## 使用例

vlan10インターフェース配下のホストが参加できるマルチキャストグループの範囲を239.1.0.0～239.1.255.255に制限する（番号付き標準IPアクセスリストを使った例）。

    awplus(config)# access-list 1 permit 239.1.0.0 0.0.255.255
    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp access-group 1

また、名前付き標準IPアクセスリストを使って次のようにしてもよい。

    awplus(config)# access-list standard only2391 permit 239.1.0.0/16
    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp access-group only2391

## コマンドツリー

## 関連コマンド