# mka policy

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MACsec

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mka policy NAME`

`(config-if)# no mka policy [NAME]`

## コマンド説明

対象インターフェースでMACsecを有効にする。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでMACsecを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`NAME`
  MKAポリシー名。ここで指定したMKAポリシーが、対象インターフェースにおけるMACsecの動作を規定する

## 使用例

ポート1.0.5でMACsecを有効にする。MKAポリシーはデフォルトの「default」を使う。

    awplus(config)# interface port1.0.5
    awplus(config-if)# mka policy default

ポート1.0.6でMACsecを有効にする。MKAポリシーはカスタムの「office」を使う。

    awplus(config)# interface port1.0.6
    awplus(config-if)# mka policy office

ポート1.0.5でMACsecを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.5
    awplus(config-if)# no mka policy

## コマンドツリー

## 関連コマンド