# match inner-cos

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# match inner-cos <0-7>`

`(config-cmap)# no match inner-cos`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch inner-cos節を追加する。すでにmatch inner-cos節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch inner-cos節を削除する。
match inner-cos節は、ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのCoS値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

## パラメーター

`<0-7>`
  内側VLANタグヘッダーのCoS値

## コマンドツリー