# sample-size

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# sample-size <1-100>`

`(config-linkmon-probe)# no sample-size`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブ（ICMP）において、レイテンシーとジッターの計算に使用する調査パケットの数（サンプル数）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5。

## パラメーター

`<1-100>`
  レイテンシーとジッターの計算に使用する調査パケットの数（サンプル数）。省略時は5

## 注意・補足事項

本コマンドはICMP方式（type icmp-ping）のリンク監視プローブでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド