# vlan mode remote-mirror-vlan

モード
  VLANモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-vlan)# vlan VLANRANGE mode remote-mirror-vlan`

`(config-vlan)# no vlan VLANRANGE`

## コマンド説明

リモートミラーリングVLANを作成する。
no形式で実行した場合は、指定したリモートミラーリングVLANを削除する。
リモートミラーリングVLANでは、MACアドレスを学習しないため、パケットは同一VLAN内でフラッディングされる。

## パラメーター

`VLANRANGE`
  VLAN ID（VID）。2～4090の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

## 使用例

リモートミラーリングVLAN「vlan 3」を作成する。

    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# vlan 3 mode remote-mirror-vlan

リモートミラーリングVLAN「vlan 3」を削除する。

    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# no vlan 3

リモートミラーリングVLAN「vlan3-33,44-50」を作成する。

    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# vlan 3-33,44-50 mode remote-mirror-vlan

リモートミラーリングVLAN「vlan3-33,44-50」を削除する。

    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# no vlan 3-33,44-50

## コマンドツリー

## 関連コマンド