# vlan filter

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] vlan filter NAME vlan-list <1-4094> input`

## コマンド説明

VLANアクセスマップを指定したVLANに適用する。
no形式で実行した場合はVLANアクセスマップの適用を解除する。

## パラメーター

`NAME`
  VLANアクセスマップ名
`vlan-list <1-4094>`
  VLAN ID

## 使用例

VLAN48にVLANアクセスマップ「deny_all」を適用する。

    awplus(config)# vlan filter deny_all vlan-list 48 input

## 注意・補足事項

本コマンドで指定するVLANアクセスマップ対象のハードウェアアクセスリストの数と、vlan-listのVLAN数に比例して、本コマンドの完了までに数分から数十分かかることがあります。

## コマンドツリー

## 関連コマンド