# auth radius send vlan-id

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] auth radius send vlan-id`

## コマンド説明

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにSupplicantのVLAN IDを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はVLAN IDの通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットに以下のRADIUS属性が付加され、SupplicantのVLAN IDが通知される。

属性名 | 値
Tunnel-Type | 固定値 VLAN (13)
Tunnel-Medium-Type | 固定値 IEEE-802 (6)
Tunnel-Private-Group-Id | SupplicantのVLAN ID（決定方法は下記を参照）

通知するVLAN IDは次のルールによって決まる。

1. Supplicantの接続されているポートがタグなし（アクセスポート）の場合、該当ポートのタグなしVLAN IDが通知される。
2. Supplicantの接続されているポートがタグ付き（トランクポート）の場合
   - Supplicantから受信したパケットがタグ付きなら、同タグに含まれるVLAN IDが通知される。
   - Supplicantから受信したパケットがタグなしなら、該当ポートのネイティブVLAN IDが通知される。
   Note

   本機能によって通知するVLAN IDは、原則として未認証時のVLAN IDになる。ゲストVLAN、ダイナミックVLAN、Auth-fail VLANなどSupplicantの所属VLANを動的に変更する機能を併用していても、これらの機能による変更後のVLANが通知されるわけではないことに注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド