# show epsr config-check

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`> show epsr [NAME] config-check`

## コマンド説明

EPSRの設定内容を確認し、結果を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。省略時はすべてのEPSRドメインが対象となる

## 使用例

設定内容に問題がない場合。

    awplus> show epsr config-check

     EPSR Instance    Status   Description
     --------------------------------------------------------------------------------
     Test             OK
     Test2            OK

     Don't forget to check that this node's configuration is consistent with all
     other nodes in the ring.

設定内容に問題がある場合。

    awplus> show epsr config-check

     EPSR Instance    Status   Description
     --------------------------------------------------------------------------------
     Test             OK
     Test2            Error    The control VLAN has only one port.

     Don't forget to check that this node's configuration is consistent with all
     other nodes in the ring.

表 1
EPSR Instance | EPSRドメイン名
Status | 設定内容の確認結果。OK、Error、Warningのいずれか
Description | 確認結果の具体的内容

確認結果が Error、Warning の場合の具体的内容には次の種類がある。
[Error]

- The control VLAN has no ports.
  ===> 該当EPSRドメインにコントロールVLANが設定されていない。
- Has no data VLANs configured.
  ===> 該当EPSRドメインにデータVLANが設定されていない。
- The control VLAN has only one port.
  ===> 該当EPSRドメインに所属するコントロールVLANが、1ポートにしか設定されていない。

[Warning]

- First port is not in data VLAN xxxx. Second port is not in data VLAN xxxx.
  ===> トランジットノードにおいて該当EPSRドメインのデータVLANに設定した VLAN ID（VID）がポートに設定されていない。
- Is not enabled - so rule checking may not yet have been applied.
  ===> 該当EPSRドメインが有効になっていない。
- The control VLAN has more than two ports.
  ===> 該当EPSRドメインのコントロールVLANに設定したVLAN ID（VID）が3ポート以上に設定されている。2ポートまでであればメッセージは表示されない。

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

## 関連コマンド