# username

モード
  AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-guest)# username NAME password [8] WORD`

`(config-atmf-guest)# no username`

## コマンド説明

ゲストクラスにユーザー名とパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はユーザーを削除する。
初期設定ではパスワードは設定されていない。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
本コマンドで設定したユーザー名とパスワードは、主にmodeltypeコマンドのパラメーターがalliedware、aw+、tqに指定されている時に、AMFメンバーがAMFゲストノードにログインするときに使用する。

## パラメーター

`NAME`
  ゲストクラスのユーザー名。1～63文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _）。ただし、1文字目は英字、またはプラス（+）以外の記号のみ使用可。大文字小文字を区別する。
`password [8] WORD`
  パスワード。半角英数字1～32文字。大文字小文字を区別する。省略可能なキーワード「8」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと（前述の使用可能文字の制限は暗号化済みパスワードには適用されない）

## 使用例

ゲストクラス「tq_device」にユーザー名zeinを新規追加する。

    FSW241(config)# atmf guest-class tq_device
    FSW241(config-atmf-guest)# username zein password xyzxyzxyz

ゲストクラス「tq_device」に設定した既存ユーザー名zeinのパスワードを変更する。

    FSW241(config)# atmf guest-class tq_device
    FSW241(config-atmf-guest)# username zein password qwertypoiuyt

ゲストクラス「tq_device」に設定した既存ユーザー名を削除する。

    FSW241(config)# atmf guest-class tq_device
    FSW241(config-atmf-guest)# no username

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。
本コマンドで設定したパスワードは暗号化された形式でコンフィグに保存される。たとえば、次のようにして新しいユーザーを登録した場合、

    FSW241(config-atmf-guest)# username shiro password kuro

コンフィグ中では次のようにパスワード部分が暗号化される。このとき、後続の文字列が暗号化されたパスワードであることを示すキーワード「8」が自動的に付加される。

    FSW241(config)# show running-config | include username shiro
    username shiro password 8 $1$MFyhyXX0$VU3o1ZeLe.KGDuBGsCQxh/

## コマンドツリー

## 関連コマンド