# show atmf area guests

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf area guests AREANAME [NODENAME]`

## コマンド説明

リモートエリアのゲストノード情報を表示する。

## パラメーター

`AREANAME`
  AMFゲストノードが存在しているエリア名
`NODENAME`
  AMFゲストノードが接続されているノード名

## 使用例

    SBx81# show atmf area guests area1

    area1 Area Guest Node Information:
    Device          Device          Parent          Guest           IP/IPv6
    Name            Type            Node            Port            Address
    ------------------------------------------------------------------------------
    Camera211       -               FSW241          1.0.11          192.168.1.211
    AP221           AT-TQ4600       FSW241          1.0.5           192.168.1.221
    AP222           AT-TQ4400       FSW241          1.0.7           192.168.1.222
    AP223           AT-TQ2450       FSW241          1.0.9           192.168.1.223

    main-building guest node count 4

表 1
Device Name | AMFゲストノードのデバイス名
Device Type | AMFゲストノードの機種名
Parent Node | AMFゲストノードが接続されているノード名
Guest Port | AMFゲストノードが接続されているノードのポート番号
IP/IPv6 Address | AMFゲストノードのIPv4/IPv6アドレス

## 注意・補足事項

本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。
本コマンドで情報を表示させるためには、各ローカルマスターでatmf topology-gui enableコマンドを有効にする必要がある。
コントローラーエリアの情報を確認するには、コントローラー上でshow atmf local area guestsコマンドを実行すること。
本コマンドで情報を表示するには、コントローラーと対象リモートエリアのローカルマスターが両方とも5.4.7-1.1以降、または両方とも5.4.7-1.1より前のファームウェアで動作している必要がある。

## 関連コマンド