# auth vlan-restriction

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth vlan-restriction`

## コマンド説明

対象スイッチポートでのSupplicantの許可をVLANごとに1つに制限する。
no形式ではポートでのSupplicantの許可を無制限にする。
初期設定では無効。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth vlan-restrictionコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド