# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet`

`(config-if)# no ip dhcp snooping agent-option circuit-id`

## コマンド説明

DHCP Snooping のオプションであるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のCircuit-ID サブオプションとしてVLAN ID とポート番号を付加する。
no 形式で実行した場合は、Circuit-ID サブオプションをデフォルト（VLAN IDとインターフェース番号）に戻す。

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet

## コマンドツリー

## 関連コマンド