# mep active

モード
  インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep active {true | false}`

## コマンド説明

ローカルMEPインスタンスの管理状態を設定する。デフォルトは管理停止（false）。

## パラメーター

`active {true | false}`
  管理状態を設定する。trueはCCメッセージの処理など、ローカルMEPの機能を有効にする。falseは機能を停止する

## 使用例

    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep active true

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド