# stoat destination

モード
  グローバルコンフィグモード --> STOAT送信先モード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] stoat destination {A.B.C.D | HOSTNAME | X:X::X:X} [vrf VRFNAME]`

## コマンド説明

STOATソースにおいて、デバイス情報の送信先（STOATコレクター）を登録し、同送信先に関する設定を行うためのSTOAT送信先モードに移動する。あるいは、登録済みのSTOATコレクターの設定を変更するため、STOAT送信先モードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したSTOATコレクターの登録を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`HOSTNAME`
  ホスト名
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名

## 使用例

STOATコレクター10.0.0.1を登録する。

    awplus(config)# stoat destination 10.0.0.1
    awplus(config-stoat-dest)#

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。
STOATコレクターは4台まで登録可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド