# key chain

モード
  グローバルコンフィグモード --> キーチェーンモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] key chain NAME`

## コマンド説明

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を作成し、キーチェーンを構成する鍵の設定を行うためのキーチェーンモードに移行する。
no形式で実行した場合はキーチェーンおよびキーチェーンを構成する鍵を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
キーチェーンモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`NAME`
  キーチェーン名。認証相手と同じでなくてもよい

## 使用例

キーチェーンnet17keysを作成する。

    awplus(config)# key chain net17keys
    awplus(config-keychain)#

キーチェーンnet17keysを削除する。キーチェーン内の鍵も削除される。

    awplus(config)# no key chain net17keys

キーチェーンの設定確認はshow running-configコマンドにkey chainを指定することで行える。

    awplus(config)# show running-config key chain
    !
    key chain MyKeyChain
     key 1
      key-string aiueo
     key 2
      key-string kakikukeko
     key 3
      key-string sashisuseso
    !

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド