# platform vlan-stacking-tpid

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform vlan-stacking-tpid TPID`

`(config)# no platform vlan-stacking-tpid`

## コマンド説明

ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）のプロバイダーポートで使用する外側タグのTPID（Tag Protocol Identifier = VLANタグを示すプロトコルタイプ値）を指定する。
no形式を指定した場合はTPIDを初期値に戻す。

## パラメーター

`TPID`
  外側タグのTPID（VLANタグを示すプロトコルタイプ値）。「88ff」のように16進数4桁で指定する。初期値は8100（16進）

## 使用例

    awplus(config)# platform vlan-stacking-tpid 9100

## 注意・補足事項

ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）使用時、プロバイダーポートでは外側タグが付加されてフレームサイズが1522バイトを超える可能性があるため、ジャンボフレームの転送機能を有効にすること。これにはplatform jumboframeコマンドを使う。

## コマンドツリー

## 関連コマンド