# configure boot system

モード
  AMF事前設定EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`[atmf-provision]# configure boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`[atmf-provision]# no configure boot system [backup]`

## コマンド説明

対象の事前設定ノードにインストールする通常用ファームウェアまたはバックアップ用ファームウェアを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用ファームウェアまたはバックアップ用ファームウェアの指定を解除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`FILEPATH`
  通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる
`backup FILEPATH`
  バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。相対パスで指定した場合は、事前設定ノード用のバックアップ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

## 使用例

事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.2.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# configure boot system x510-5.4.7-1.2.rel

Note

5.4.7-1.2は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.1.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# configure boot system backup x510-5.4.7-1.1.rel

事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot system backup

事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot system

## 注意・補足事項

事前設定データ領域内のflashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動するには、locateコマンドを使う。
AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むAMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド