# snmp trap link-status

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# snmp trap link-status [enterprise]`

`(config-if)# no snmp trap link-status`

## コマンド説明

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、SNMPのリンクステータス通知メッセージ（リンクトラップ）を生成するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースにおけるリンクトラップの生成を無効にする。
初期設定は無効。
有効にできるリンクトラップは、標準MIBのlinkUp/linkDownトラップ、または、プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップ）のどちらか一方のみ。
本コマンドをenterpriseオプションなしで実行した場合は標準MIB、enterpriseオプション付きで実行した場合はプライベートMIBのリンクトラップが有効になる。

## パラメーター

`enterprise`
  プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップを有効にする。本パラメーターを指定しなかった場合は標準MIBのlinkUp/linkDownトラップが有効になる

## 使用例

スイッチポート1.0.1で標準MIBのlinkUp/linkDownトラップを有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# snmp trap link-status

スイッチポート1.0.1でプライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップを有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# snmp trap link-status enterprise

## 注意・補足事項

本コマンドはスイッチポート、トランクグループ（saX, poX）、VLANに対してのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド