# switchport mstack-link

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / マネージメントスタック

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport mstack-link`

## コマンド説明

対象スイッチポートまたはスタティックチャンネルグループ（saX）をマネージメントスタックポートに設定する。
no形式で実行した場合は、マネージメントスタックポートを解除する。

## 使用例

スイッチポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定する

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# switchport mstack-link

## 注意・補足事項

本コマンドを実行すると、対象ポートまたはスタティックチャンネルグループは、タグ付きポート（トランクポート）に自動設定される。
タグなしポートとして運用中のポートに対して本コマンドを実行すると、タグなしVLANの設定が失われるため、本コマンド実行後にネイティブVLAN（タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属VLAN）を再設定すること。
たとえば、次の設定がしてあるポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定する場合を考える。

    interface port1.0.1
     switchport mode access
     switchport access vlan 10

ここでポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定すると、このポートはタグ付きポートとなり、タグなしパケットはネイティブVLANの初期設定値であるvlan1として扱われるようになるので、タグなしパケットをvlan10として扱えるよう、switchport trunk native vlanコマンドでネイティブVLANをvlan10に再設定すること。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# switchport mstack-link
    awplus(config-if)# switchport trunk native vlan 10

LACPチャンネルグループを、マネージメントスタックポートに設定することはできない。
マネージメントスタックポートに設定済みのポートを、後からスタティックチャンネルグループに束ねることはできない。先にスタティックチャンネルグループを作成し、該当スタティックチャンネルグループをマネージメントスタックポートとして設定すること。
マネージメントスタックポートで、ループガード機能（LDF検出、MACアドレススラッシングプロテクション）を使用する場合、ループ検出時のアクションとしてport-disableやlink-downを使用すると、アクション実行時に該当ポートにおけるマネージメントスタック接続が切れるため注意すること（LDF検出のアクションはloop-protection actionコマンド、MACアドレススラッシングプロテクションのアクションはthrash-limitingコマンドで設定する）。なお、非マネージメントスタックポートではループ検出時のアクションに関する制限はない。
1つのマネージメントスタックポートに接続できるノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのマネージメントスタックポートに複数のノードを接続することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド