# login-fallback enable

モード
  AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-guest)# [no] login-fallback enable`

## コマンド説明

AMFゲストノードにおいてログインフォールバック機能を有効に設定する。
有効にすると、AMFが認識しているログインが失敗したときに、工場出荷時のデフォルトのユーザー名とパスワードでのログインが可能になる。
no形式で実行すると無効になる。
デフォルトは無効。

## 注意・補足事項

本コマンドはmodeltypeがtqの場合にのみ有効
AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド