# clock-port

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] clock-port NAME`

## コマンド説明

対象インターフェースにPTPクロックインスタンスを割り当て、PTP機能を有効にする。
no形式で実行した場合はPTP機能を無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`NAME`
  ptp clockコマンドで作成したクロックインスタンス名を指定する

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# clock-port example

## 注意・補足事項

本コマンドを使用するには、指定したPTPクロックインスタンスが、clock-enableコマンドで有効化されている必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド