# ipv6 neighbor

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 neighbor X:X::X:X IFNAME HHHH.HHHH.HHHH PORTNAME`

`(config)# no ipv6 neighbor X:X::X:X IFNAME PORTNAME`

## コマンド説明

Neighborキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`IFNAME`
  VLANのインターフェース名
`HHHH.HHHH.HHHH`
  物理（MAC）アドレス
`PORTNAME`
  スイッチポートのインターフェース名

## 使用例

vlan10上にIPv6アドレス2001:db8:3c:10::2、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックNeighborエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.0.2配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# ipv6 neighbor 2001:db8:3c:10::2 vlan10 0000.f0f0.abcd port1.0.2

先の例で登録したスタティックエントリーを削除する。

    awplus(config)# no ipv6 neighbor 2001:db8:3c:10::2 vlan10 port1.0.2

## コマンドツリー

## 関連コマンド