# stack management vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack management vlan <2-4094>`

`(config)# no stack management vlan`

## コマンド説明

VCS機能が内部的に使用するVCS管理用VLANのIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4094。

## パラメーター

`<2-4094>`
  VCS管理用VLANのID。初期値は4094

## 使用例

vlan 4000をVCS管理用VLANに設定する。

    awplus(config)# stack management vlan 4000

## 注意・補足事項

管理用VLANは、スタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4094を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
本コマンドで管理用VLANを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。
他のVCSグループと同一のVLAN IDを使用してもかまわない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド