# lldp tx-delay

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# lldp tx-delay <1-8192>`

`(config)# no lldp tx-delay`

## コマンド説明

LLDPのグローバル設定パラメーターtxDelayの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-8192>`
  設定パラメーターtxDelayの値。この値は（LLDPで通知すべき）自身の情報が変更されてからLLDPパケットを送信するまでの最小間隔を示すもので単位は秒。本パラメーターの値は、txDelay < msgTxInterval ÷ 4を満たす必要がある（msgTxIntervalはlldp timerコマンドで設定）。初期値は2

## コマンドツリー

## 関連コマンド