# mep fng-alarm-time

モード
  インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep fng-alarm-time <250-1000>`

## コマンド説明

障害を検知してから実際にアラームを送信するまでの時間を設定する。

## パラメーター

`fng-alarm-time <250-1000>`
  アラームを送信するまでの時間を設定する。デフォルトは250（2.5秒）

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep fng-alarm-time 1000

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド